{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Bauwerksdokumentation"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Bauwerksdokumentation","index":0,"n_rows":10,"n_cols":17,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,16]]}
["Bauwerksliste"]
["rot: Beispieldaten"]
["Auftraggeber:",null,"Landesamt für Umwelt",{"$nulls":6},"Projektnummer (AG):",null,null,"Auftragnehmer:"]
["Bauvorhaben:",null,"Gewässervermessung Nuthe",{"$nulls":6},"Projektnummer (AN):"]
["Bezugssystem:",null,"ETRS 89, 6-stellig (Zone 33)",{"$nulls":6},"Objekt:"]
["OBJECTID","Gewässer","ART","STATION","Ostwert ETRS89","Nordwert ETRS89","LAGE in Fließrichtung","Bauwerksbreite (Lichte Weite in m)","minimale Konstruktionsunterkante (KUKmin) m NHN","Anzahl der Pfeiler bzw. Wehrfelder","ORT","BEZEICHNUNG","MATERIAL","TYP","FUNKTION","Messdatum","Bemerkung/Zusatzinfos"]
[1,"Nuthe","Zulauf Durchlass",{"v":1049.1,"d":"1,0+49.1"},366056.53,5764253.36,"rechts","DN1000","entfällt","entfällt","Musterstraße","Durchlass in befestigter Grabenwand","Mauerstein","eckig, doppelt, vergittert",null,"2025-04-10"]
[2,"Nuthe","Zulauf Rohr",{"v":1061.57,"d":"1,0+61.6"},{"v":373036,"d":"373036.00"},5779541.69,"links","DN500","entfällt","entfällt","Mustergraben","Rohr unter Brücke","Keramik","Betoneinfassung vergittert",null,"2025-04-10"]
[3,"Nuthe","Brücke",{"v":1088.64,"d":"1,0+88.6"},{"v":371524,"d":"371524.00"},5800012.72,"mittig",12.25,33.48,1,"südwestlich von..","Straßenbrücke, Bauwerksnr. xxxxxx","Holz, Stahl","Strassenbrücke",null,"2025-04-10"]
[4,"Nuthe","Wehr",{"v":1098.76,"d":"1,0+98.8"},{"v":366942,"d":"366942.00"},5754932.54,"mittig",25.15,36.36,2,"Station …",null,"Beton, Metall","Wehr mit Brücke","Plattenwehr","2025-03-23"]